|  |  |
| --- | --- |
| **logoicgfkmini.JPG**  KELLER | **ООО «Инжиниринговый центр ГФК »**  111524, Москва, ул. Перовская д.1  Тел.: +7 9262127027  Факс: +7 495-672-69-04  E-mail:[AIY@icentre-gfk.ru](mailto:AIY@icentre-gfk.ru)  [http:// icentre-gfk.ru](http://icentre-gfk.ru) |

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ: преобразователи давления KELLER (Швейцария)**

**Контактное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тел. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ моб. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Компания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тип преобразователя -** абсолютный PAA (ноль при вакууме), абсолютный PA (ноль при

1000 мбар), относительный PR (ноль при атмосферном давлении), дифференциальный

преобразователь PD: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Измеряемая среда: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Диапазон измеряемого давления / возможные перегрузки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Температура измеряемой среды:** мин \_\_\_\_\_\_\_\_ макс \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ основной диапазон**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Температура окружающей среды: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Требования к конструкции диафрагмы (с полостью или заподлицо, гигиеническая и пр.):**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Присоединение к процессу:** G1/4”, G1/8”, G1/2”, G3/4”, 7/16”-20UNF нар./внутр, другое**:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Материал уплотнения:** Viton (стандарт), силикон, KALREZ, CHEMRAZ, EPDM, PTFE, другой**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Заполнение маслом:** силиконовое масло (стандарт), фторуглеродное масло (для

кислорода), оливковое масло, масло для низких температур (-55ºС), другое **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Выходной сигнал (нужное подчеркнуть):**

Аналоговый выход:4…20мА, 0…20мА, 0…10В, 0…5В, 0.5…4.5В, 0.5…4.5В (ратиометрический)

Цифровой выход:RS485 Modbus

**Требования к точности (нужное подчеркнуть):**

Основная погрешность, % ВПИ: ±0.01, ±0.025, ±0.05, ±0.1, ±0.2, ±0.25%, ±0.5%

**Частота (периодичность) опроса датчика: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Защитное исполнение по IP: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Тип разъема:** кабель, вилка по DIN 43650, вилка M12, вилка mPm, Packard, MIL C-26482 (6конт.),

Binder-Plug 723 (5 конт.), другой \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Массогабаритные требования: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Вибрация: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Ударные нагрузки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Примечания: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**